**«Пионер 345» (биатлонное ложе)**

Калибр, мм. — 4,5

**Механизм перезарядки полностью дублирует механизм малокалиберных винтовок, применяемых в биатлоне**

**Широкие возможности регулировки**

Применяемые боеприпасы — пневматические пули типа «Match»

Максимально допустимое давление сжатого воздуха в баллоне, кгс/см.кв., не более — 250

Рабочее давление , необходимое для стабильной работы винтовки, кгс/см.кв., в пределах — от 70 до 250

Количество стабильных выстрелов с одной закачки баллона — не менее 100

Вместимость магазина, шт. пуль — 5

Дульная энергия пули, Дж, не более — 3

Величина регулировки длины приклада, мм, не более — 30

Габаритные размеры, мм — 1100\*265\*65

Масса винтовки без принадлежности, кг. — 3,6

Усилие спуска, регулируемое, Н(кгс) — от 0,5 до 1.0

Длина хода спускового крючка, регулируемая, мм — от 0,4 до 4,0

Эксплуатация возможна при температуре – от -20 до +40 градусов по Цельсию

**«Пионер 245»**

Калибр, мм. — 4,5

**Легкий механизм перезарядки**

**Широкие возможности регулировки**

Применяемые боеприпасы — пневматические пули типа «Match»

Максимально допустимое давление сжатого воздуха в баллоне, кгс/см.кв., не более — 250

Рабочее давление , необходимое для стабильной работы винтовки, кгс/см.кв., в пределах — от 70 до 250

Количество стабильных выстрелов с одной закачки баллона — не менее 100

Вместимость магазина, шт. пуль — 5

Дульная энергия пули, Дж, не более — 7,5

Величина регулировки длины приклада, мм, не более — 30

Габаритные размеры, мм — 1100\*265\*65

Масса винтовки без принадлежности, кг. — 3,6

Усилие спуска, регулируемое, Н(кгс) — от 0,5

Длина хода спускового крючка, регулируемая, мм — от 0,4 до 4,0

Эксплуатация возможна при температуре – от -20 до +40 градусов по Цельсию





**Аксессуары \***

* Диоптрический прицел
* Основание мушки в сборе универсальное с подъемом линии прицеливания
* Ремень переносной
* Антабочный ремень

**\* Аксессуары совместимы с винтовками «ПИОНЕР», «БИАТЛОН», «МР-61»,«Anschutz» и «Steyr».**

**Спортивные диоптрические прицелы**

Собственное производство диоптрических спортивных прицелов с кликом перемещения от 0,05 мм. Широкие возможности настройки под каждого конкретного спортсмена. Совместимы со всеми типами винтовок.



Разработка - [design-art.ru](http://design-art.ru/)

Россия, Москва, улица Карьер, 2А

Телефон: +7 (495) 108-03-98

Электронная почта по общим вопросам: [info@pguns.ru](mailto:info@pguns.ru)